## Разъяснения о проведении работ в охранных зонах газораспределительных сетей.

|  |
| --- |
| Вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределитель-ной сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения возможности её повреждения устанавливается территория с особыми условиями использования - «охранная зона газораспределительной сети» (Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. /Ш78 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»).Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.Для газораспределительных сетей устанавливают следующие охранные зоны:1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.Отсчёт расстояний при определения охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.На земельные участки, входящие в  охранные  зоны газораспределительных сетей,в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам - собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей осуществлять в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность, в том числе:а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;ж) разводить огонь и размещать источники огня;з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.Работы, не подпадающие под ограничения указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ.Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой  производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организациейгазораспределительных сетей.Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до началаработ пригласить представителя эксплуатационной организациигазораспределительной сети на место производства работ.Эксплуатационная организация обязана обеспечить своевременную явкусвоего представителя к месту производства работ для указания трасс газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в технической документации, работы должны быть немедленно остановлены и приняты меры по обеспечению сохранности обнаруженных подземных коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызову представителя соответствующей эксплуатационной организации газораспределительной сети.В случае обнаружения представителем эксплуатационной организациигазораспределительной сети проведения работ в охранной зоне без надлежащего оформления разрешения на производство работ либо выполнения работ с нарушением правил охраны газораспределительных сетей представитель эксплуатационной организации имеет право приостановить указанные работы и составить соответствующий акт.Для недопущения повреждений на действующих газораспределительных сетях,необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 20 ноября2000 №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» иНациональным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56880-2016 Системыгазораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведенияработ в охранных зонах сети газораспределения.Также обращаем Ваше внимание, что за совершение в охранной зоне газопроводов действий, которые прямо запрещены законом либо в случаях, когда работы проводятся без получения разрешения на их проведение, статьями 9.1, 9.5, 9.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Размер штрафа зависит от характера совершенных действий и квалификации правонарушения: для физических лиц - от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 2000 до 30000 рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 20000 до 1000000 рублей, либо приостановление их деятельности на срок до 90 суток.Более того, в случая причинения ущерба газораспределительным сетям в связис незаконным проведением работ в охранной зоне газопровода, владельцы таких сетей вправе взыскать причиненный ущерб с виновного лица в рамках гражданско-правового судопроизводства.А так же, просим Вас после получения заявления на выдачу ордера напроизводство земляных работ от лиц, имеющих намерения осуществлять работы в охранной зоне сети газораспределения, направлять их в эксплуатационную организацию за согласованием проведения работ.31 марта 2020 г. |